## 动态试验记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥号： | **qiaohao** | 车型： | | **cexing** | 孔跨号： | | **kongkuahao** | | | | 墩台1： | | **duntaihao1** |
| 桥名： | **qiaoming** | | | 试验单位： | **shiyandanwei** | | | | | | 墩台2： | | **duntaihao2** |
| 竖向挠跨比: | | | | 规范限值： | **guifanzhi17** | | 实测值： | | **shicezhi17** | | | 满足规范要求： | **jieguo17** |
| 橡胶支座横向位移(mm): | | | | 规范限值： | **guifanzhi16** | | 实测值： | | **shicezhi16** | | | 满足规范要求： | **jieguo16** |
| 桥跨结构横向振幅行车安全限值(mm): | | | | 规范限值： | **guifanzhi15** | | 实测值： | | **shicezhi15** | | | 满足规范要求： | **jieguo15** |
| 桥跨结构横向振动加速度(m/s2): | | | | 规范限值： | **guifanzhi14** | | 实测值： | | **shicezhi14** | | | 满足规范要求： | **jieguo14** |
| 货列重车实测跨中横向最大振幅(v≤80km)(mm): | | | | 规范限值： | **guifanzhi13** | | 实测值： | | **shicezhi13** | | | 满足规范要求： | **jieguo13** |
| 桥跨结构横向最低自振频率(hz): | | | | 规范限值： | **guifanzhi12** | | 实测值： | | **shicezhi12** | | | 满足规范要求： | **jieguo12** |
| 桥跨结构横向自振频率(v≤60km)(hz): | | | | 规范限值： | **guifanzhi9** | | 实测值： | | **shicezhi9** | | | 满足规范要求： | **jieguo9** |
| 桥跨结构横向自振频率(v≤70km)(hz): | | | | 规范限值： | **guifanzhi10** | | 实测值： | | **shicezhi10** | | | 满足规范要求： | **jieguo10** |
| 桥跨结构横向自振频率(v≤80km)(Hz): | | | | 规范限值： | **guifanzhi11** | | 实测值： | | **shicezhi11** | | | 满足规范要求： | **jieguo11** |
| 潘谢10-D004--墩顶横向振幅(v≤60km)(Hz): | | | | 规范限值： | **guifanzhi3** | | 实测值： | | **shicezhi3** | | | 满足规范要求： | **jieguo3** |
| 潘谢10-D004--墩顶横向振幅(v>60km)(Hz): | | | | 规范限值： | **guifanzhi4** | | 实测值： | | **shicezhi4** | | | 满足规范要求： | **jieguo4** |
| 潘谢10-D004--墩顶横向振幅(不分速度)(Hz): | | | | 规范限值： | **guifanzhi5** | | 实测值： | | **shicezhi5** | | | 满足规范要求： | **jieguo5** |
| 潘谢10-D005--墩顶横向振幅(v≤60km)(Hz): | | | | 规范限值： | **guifanzhi6** | | 实测值： | | **shicezhi6** | | | 满足规范要求： | **jieguo6** |
| 潘谢10-D005--墩顶横向振幅(v>60km)(Hz): | | | | 规范限值： | **guifanzhi7** | | 实测值： | | **shicezhi7** | | | 满足规范要求： | **jieguo7** |
| 潘谢10-D005--墩顶横向振幅(不分速度)(mm): | | | | 规范限值： | **guifanzhi8** | | 实测值： | | **shicezhi8** | | | 满足规范要求： | **jieguo8** |
| 潘谢10-D004--桥墩横向自振频率(Hz): | | | | 规范限值： | **guifanzhi2** | | 实测值： | | **shicezhi2** | | | 满足规范要求： | **jieguo2** |
| 潘谢10-D005--桥墩横向自振频率(Hz): | | | | 规范限值： | **guifanzhi22** | | 实测值： | | **shicezhi22** | | | 满足规范要求： | **jieguo22** |
| 动力系数: | | | | 规范限值： | **guifanzhi1** | | 实测值： | | **shicezhi1** | | | 满足规范要求： | **jieguo1** |
| 试验结论： | **jielun** | | | | | | | | | | | | |
| 决策建议： | **jianyi** | | | | | | | | | | | | |
| 试验时间： | **pingdingdate** | | 试验人员： | | | **pingdingren** | | 录入人员： | | **jiluren** | | | |